LM24 사양서

(1) 기     능

- 2-in/4-out 라우드 스피커 매니저먼트 시스템

- 24-bit AD/DA Σ-Δ 컨버젼의 고품질 오디오 및 56-bit DSP는 4개 아웃풋 채널의         크로스오버, 리미팅, 디레이 및 이퀄라이져 모든 기능을 제공한다

- 아웃풋 뮤트 컨트롤을 할 수 있다.

- S/N 비는 100 dB 이상이고 컨버터의 dynamic range113 dB(인풋) 및  112               dB(아웃풋)이다.

- 2개의 RJ45 콘넥터는RS485FD 시리얼 인터페이스로 RACon™ software를 통하여         네트워크 콘트롤이 가능하다.

(2) 기기 특성

- Power supply	: SMPS 100-240V 50/60Hz

- Inputs/Outputs	: 2inputs/ 4outputs, balanced, max level +13dBu

- Connector	: 4 x XLR 3M(output)

: 2 x XLR 3F(input)

: 2 x RJ45(RS485FD)

- DSP	: 56bit

- ADC	: 24bit / Dynamic range : 112dB

- DAC	: 24bit / Dynamic range : 113dB

- S/N ratio	: ＞100dB

- Factory presets	: 8

- User presets	: 8

- 외형규격	: 1U 19" rack x 230(D) mm

- 무게	: 9Kg