E616M 사양서

(1) 기     능

- 스테이지 모니터의 표준으로 아름다운 소리 재생으로 6인치 우퍼2개와 1인치 고음 드라     이버 결합 작은사이즈로 생생하고 강력한 드라이버를 통한 풍부한음질을 표현하였다. 우     퍼와 드라이버의 독특한 결합으로 매우 정확한 크로스 오버와 지향각 콘트롤이 가능하      다.

- 확산각이 넓은 혼과 따뜻하고 고 파워의 우퍼로 PLM파워 프로세서와 결합하여 저장된 프     리셋을 이용하여 완벽한 사용 할 수 있다.

(2) 기기 특성

- Enclosure	: 2-way bass-reflex

- Frequency response	: 80 Hz ÷ 20 kHz ± 2dB

- Sensitivity	: 95 dB SPL @ 1W/1m on axis

- Max SPL	: 126 dB

- LF	: 2 x 6" (2.5" voice coil) with shielded supervented

neodymium magnet

- MF/HF	: 1" Neodymium compression driver with 2.5" voice

coil,loaded by a (70°H x 80°V) horn

- Electronic x-over filter	: 1400 Hz

- Impedance	: 8Ω

- Nominal power	: 650 W AES

- Power handling	: 1300W Peak

- Recommended amplifier	: 750 EIAJ

- 외형규격	: 510(W) × 210(H) × 270(D)mm

- 무게	: 12.3kg