NMV-205 사양서

(1) 기     능

- 출력은 언발라스드 1/4” 플러그와 발란스드 XLR 이 있어 2가지 플러그를 사용할

수 있다.

- 리시버는 렉 마운트가 가능하며 브라켓을 제공한다.

- 출력신호의 세기를 LED 점등으로 확인 할 수있다.

- 노이즈 스퀠치 회로를 통하여 신호의 강도를 분산 및 조정하여 노이즈의 발생을

줄인다.

(2) 기기 특성

수신기

- 전원	: DC 12V 300mA

- S/N RATIO	: ＞90dBt

- modulation	: FM

- Image a SpuriousRejection	: 80dB minimum

- 오디오 아웃풋	: 0-±300mv

- 수신감도	: -105dBm

- 외형규격	: 210(W) x 26.8(H) X 4.3(D)mm

핸드/바디팩 마이크

- 전원	: 1.5V x 2AA size batteries

- 채널선택	: 수신기와 맞춤

- RF 파워아웃풋	: 10mW (max.)

- 편차	: ±235KHz

- Spurious Emission	: ＞55dB below carrier frequency

- 외형규격	: 핸드	: 245(H)x 51.5(∅)

: 바디팩:64(W) x 100(H) X 25(D)mm